

**Руководство по эксплуатации**

# SG1 (гостевой пейджер)

# SQ100 (базовая станция)

# SC1 (зарядное устройство)

- Благодарим за приобретение настоящего устройства

- Просим тщательно ознакомиться с **Руководством по эксплуатации** и соблюдать инструкции для пользователя

- Сохраняем за собой право на технические изменения без уведомления.

**Содержание**

[Важные указания по технике безопасности 5](#_Toc521523045)

[Правила техники безопасности, касающиеся электропитания 5](#_Toc521523046)

[Меры предосторожности в использовании устройства 5](#_Toc521523047)

[Общие сведения об устройстве 6](#_Toc521523048)

[Описание устройства 6](#_Toc521523049)

[Технические характеристики устройства 6](#_Toc521523050)

[Компоненты устройства 8](#_Toc521523051)

[Порядок монтажа устройства 9](#_Toc521523052)

[Порядок зарядки базовой станции / гостевого пейджера 11](#_Toc521523053)

[Базовая станция 11](#_Toc521523054)

[Беспроводной режим базовой станции 11](#_Toc521523055)

[Гостевой пейджер 11](#_Toc521523056)

[Основное использование базовой станции 13](#_Toc521523057)

[Конфигурация сенсорной панели базовой станции 13](#_Toc521523058)

[Описание дисплея базовой станции 14](#_Toc521523059)

[Стандартные установки базовой станции по умолчанию 14](#_Toc521523060)

[Описание дисплея окна сообщений гостевого пейджера 14](#_Toc521523061)

[Регистрация постоянных номеров гостевого пейджера 15](#_Toc521523062)

[Регистрация случайного номера гостевого пейджера 16](#_Toc521523063)

[Порядок вызова гостевого пейджера 18](#_Toc521523064)

[Вызов посредством ввода номера вызова 18](#_Toc521523065)

[Использование гостевого пейджера с регистрацией случайных номеров 20](#_Toc521523066)

[Вызов посредством клавиши быстрого вызова 20](#_Toc521523067)

[Установка дополнительных настроек гостевого пейджера 22](#_Toc521523068)

[Установка режима вызова (в ответ на вызов включается вибрационный сигнал, СИД, звуковой сигнал) гостевого пейджера 22](#_Toc521523069)

[Установка сигнала «вне зоны действия» 24](#_Toc521523070)

[Установка длительности звукового сигнала гостевого пейджера 26](#_Toc521523071)

[Выключение питания гостевого пейджера 28](#_Toc521523072)

[Выключение звукового сигнала кнопок сенсорной панели базовой станции 29](#_Toc521523073)

[Расширенные настройки (режим дополнительных настроек для опытного пользователя) 30](#_Toc521523074)

[Инициализация гостевого пейджера 30](#_Toc521523075)

[Установка значения TXID 32](#_Toc521523076)

[Установка частоты 34](#_Toc521523077)

[Описание функции GPID и примеры использования этой функции 36](#_Toc521523078)

[TXID, идентификация частоты базовой станции и гостевого пейджера, методы устранения отказов 38](#_Toc521523079)

[Использование стороннего гостевого пейджера 42](#_Toc521523080)

[Использование новой базовой станции, купленной взамен поврежденной, вышедшей из строя или утерянной, а также использование базовой станции, которая до этого использовалась в другом месте 44](#_Toc521523081)

[Вызовы по зонам 45](#_Toc521523082)

[Методы устранения отказов 47](#_Toc521523083)

# Важные указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности содержат информацию, позволяющую заблаговременно предотвратить неожиданные риски или повреждения, и правильно пользоваться устройством, поэтому эти указания необходимо всегда соблюдать.

## I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpg Правила техники безопасности, касающиеся электропитания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| F:\SOLT 솔트\safe\1.jpg | F:\SOLT 솔트\safe\2.jpg | F:\SOLT 솔트\safe\3.jpg |
| Разъём (штекер) электропитания должен быть полностью вставлен в ответную часть (розетку). [Ненадежное соединение может стать причиной пожара.] | Отсоединяя штекер электропитания, крепко удерживайте его. Нельзя тянуть за шнур, чтобы вытащить штекер, иначе это может повредить шнур, и стать причиной пожара. | Не берите штекер электропитания мокрой рукой.  [При этом возникает риск поражения электрическим током.] |
| F:\SOLT 솔트\safe\4.jpg | F:\SOLT 솔트\safe\5.jpg | F:\SOLT 솔트\safe\6.jpg |
| Не используйте одну розетку для одновременного подключения нескольких устройств. [Это может стать причиной пожара ввиду перегрева розетки.] | Если штекер электропитания неплотно фиксируется в розетке или выпадает из нее, или же корпус устройства поврежден, следует отсоединить штекер электропитания от розетки. [В противном случае это может вызвать пожар или риск поражения электрическим током; Вам также следует обратиться в центр технического обслуживания.] | Во время грозы с молниями, и в случаях, когда устройство не используется длительное время, следует отсоединить штекер электропитания от розетки. [Может возникнуть пожар или риск поражения электрическим током.] |

## I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpgМеры предосторожности в использовании устройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| F:\SOLT 솔트\safe\7.jpg | F:\SOLT 솔트\safe\8.jpg | F:\SOLT 솔트\safe\9.jpg |
| Запрещается надавливать на экран или царапать его рукой или острым предметом (ногтем, карандашом, ручкой и др.) [Поверхность экрана можно повредить, или же это может привести к неисправностям.] | Запрещается брызгать водой внутрь и снаружи устройства, а также чистить его бензином или растворителем. [Это может ухудшить электроизоляцию прибора и вызвать пожар или риск поражения электрическим током.] | При попадании внутрь прибора воды или постороннего вещества следует обратиться в центр технического обслуживания. [Это может вызвать пожар или риск поражения электрическим током ввиду повреждения внутренних компонентов устройства.] |
| F:\SOLT 솔트\safe\10.jpg | F:\SOLT 솔트\safe\11.jpg | F:\SOLT 솔트\safe\12.jpg |
| Запрещается разбирать, ремонтировать или вносить изменения в конструкцию устройства по желанию пользователя. Если ремонт необходим, следует обратиться в центр технического обслуживания. [Подобные самостоятельные действия пользователя могут вызвать пожар или риск поражения электрическим током. | Запрещается устанавливать устройство во влажных и пыльных местах, и там, где на него возможно попадание влаги. [Это может вызвать риск поражения электрическим током или стать причиной пожара.] | По возможности, избегайте устанавливать устройство рядом с листами металла, проводами или светодиодными лампами. [Расстояние между передатчиком и приемником можно сократить в зависимости от окружения / окружающей среды.] |


# Общие сведения об устройстве

## I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpgОписание устройства

Настоящее устройство представляет собой беспроводную систему пейджинговой связи для использования в ресторанах, кафе, ресторанных двориках, больницах и т.д., в местах, где гостевой пейджер используется для вызова / оповещения клиентов.

ㆍобеспечивает одностороннюю беспроводную пейджинговую связь на малом расстоянии

ㆍподдерживает TXID, изменение частоты; несколько расположенных вблизи друг от друга устройств могут одновременно использоваться без создания взаимных помех.



## I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpgТехнические характеристики устройства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Категория** | **Параметры** | | |
| **Модель** | SQ-100 (базовая станция) | SG1 (гостевой пейджер) | SC1 (зарядное устройство) |
| **Частота** | 433-434 МГц | | - |
| **Стабильность частоты** | ± 10 ppm | | - |
| **Скорость передачи данных** | 1200 бит/с | | - |
| **Частотный канал** | 12,5 КГц | | - |
| **Модуляция** | Частотная манипуляция FSK (±3 КГц) | | - |
| **Выходная радиочастотная мощность** | 10 мВт (макс.) | - | - |
| **Электропитание** | блок питания 12 В / 1А | - | блок питания 9 В / 3А |
| **Батарея** | перезаряжаемая литий-полимерная батарея (600 мA) | перезаряжаемая литий-полимерная батарея (250 мA) | - |
| **Антенна** | встроенная спиральная антенна | | - |
| **Размеры** | 210 x 90 x 33 (мм) | Ø 88 x 20,4 (мм) | Ø 88 x 20,4 (мм) |
| **Вес** | 237 г | 80 г | 68 г |

## I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpgКомпоненты устройства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\제품구성품_본체정면.jpg | | | F:\SOLT 솔트\그림\송신기 콘센트-국내.jpg | | |
| Базовая станция | | | Блок питания базовой станции (12 В 1A) | | |
| I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\제품구성품_수신기.jpg | F:\SOLT 솔트\그림\충전기.jpg | | | I:\SOLT 솔트\그림\고무패드.jpg | |
| Гостевой пейджер | Зарядное устройство | | | Подставка для фиксирования зарядного устройства | |
| I:\SOLT 솔트\그림\수신기어댑터.jpg | | I:\SOLT 솔트\그림\jump cable.jpg | | | I:\SOLT 솔트\그림\벽거치대.jpg |
| Блок питания зарядного устройства (9 В 3 A) | | Соединительный кабель  (покупается отдельно) | | | Крепление для настенного монтажа передатчика  (покупается отдельно) |

|  |  |
| --- | --- |
| I:\SOLT 솔트\그림\waring.jpg | **Зарядку следует выполнять с помощью** **идущего в комплекте блока питания.**  - Расходные материалы и принадлежности, потребовавшиеся при использовании иного блока питания (не входящего в комплект), должны оплачиваться дополнительно. Блоки питания и кабели / шнуры являются расходными материалами и принадлежностями, и, при возникновении в них неисправностей в процессе эксплуатации не подлежат замене по критериям, указанным в гарантийных обязательствах. |
| **Caution** |

|  |  |
| --- | --- |
| I:\SOLT 솔트\참고모양.jpg | **В зависимости от** **закупочных требований, изделие может комплектоваться различными компонентами.**  **При использовании более чем 11 гостевых пейджеров потребуются дополнительные зарядные устройства и кабели для внешнего источника**  - покупаются отдельно |
| **Reference** |

# Порядок монтажа устройства

При монтаже разместить устройство на плоской поверхности.

Следуйте инструкциям по установке и монтажу в нижеизложенном порядке.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | Штекер блока питания базовой станции подсоединить к клемме на задней стенке базовой станции (12В 1A), как показано. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\뒷면연결1.jpg | |  |  | | --- | --- | | 2 | Штекер блока питания зарядного устройства (9В 3A) подсоединить к зарядному устройству | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\단자차저연결.jpg | |  |  | | --- | --- | | 3 | Вилки блоков питания базовой станции и зарядного устройства подключить к розеткам электропитания. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\제품설치방법_3 전원연결.jpg |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 4 | Проверить состояние готовности базовой станции. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\대기화면_국내.jpg  - После звукового сигнала логотип «SOLT» и статус готовности появляются на дисплее. | |  |  | | --- | --- | | 5 | Установить гостевой пейджер на зарядном устройстве. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\차저연결.jpg |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 6 | Проверить состояние зарядки батареи и окно сообщений на гостевом пейджере. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\제품구성품_수신기.jpg I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\제품설치방법_6 메시지창.jpg |

- Если СИД гостевого пейджера мигает, это означает, что идет процесс зарядки гостевого пейджера.

- Гостевой пейджер: после сообщения [8888] в окне сообщений появится текущий зарегистрированный номер. (При отсутствии зарегистрированного номера в окне сообщений появится [----]).


# Порядок зарядки базовой станции / гостевого пейджера

Базовая станция и гостевой пейджер имеют встроенные батареи для зарядки.


Когда батарея разряжена, сообщение о разряде аккумулятора [Lo] появляется в окне сообщений гостевого пейджера каждые 5 секунд.

## I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpgБазовая станция

ㆍПитание может подаваться от внешнего блока питания 12 В или через USB-кабель с 5-контактным микроразъёмом питания.



## I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpg Беспроводной режим базовой станции

ㆍКогда переключатель на задней стенке корпуса устройства переведен в положение ( ), используется режим работы от аккумулятора.

- Когда базовая станция получает питание от блока питания 12 В или через USB-кабель с 5-контактным микроразъёмом питания, происходит автоматическая зарядка встроенной батареи.

|  |  |
| --- | --- |
| I:\SOLT 솔트\그림\이온.jpg | I:\SOLT 솔트\그림\무선.jpg  **Положение «батарея» (при использовании батареи)** |
| I:\SOLT 솔트\그림\유선.jpg  **Положение «стрелка» (при использовании источника питания постоянным током)** |


## I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpgГостевой пейджер

|  |
| --- |
| ㆍЧтобы зарядить гостевой пейджер, необходимо установить его на подключенном к питанию зарядном устройстве.  - Одновременно на одном зарядном устройстве можно заряжать 10 гостевых пейджеров. Если подсоединить к зарядному устройству соединительный кабель-перемычку, можно одновременно заряжать до 20 гостевых пейджеров на одном зарядном устройстве с помощью 1 блока питания.  F:\SOLT 솔트\그림\차저연결.jpg I:\SOLT 솔트\그림\점프케이블연결.jpg |

# Основное использование базовой станции

Приобретя устройство, зарегистрируйте номер вызова гостевого пейджера.

## Конфигурация сенсорной панели базовой станции I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpg



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория** | **Наименование** | **Описание** |
| 1 | Дисплей | Дисплей для отображения состояния базовой станции |
| 2 | Клавиша быстрого вызова | Клавиша для прямого вызова записанного в памяти номера от R1 до R4 |
| 3 | Нумерованные кнопки | Кнопки для ввода цифр от 0 до 9, и  на дисплей |
| 4 | CALL | Вызывная кнопка для вызова или выбора вводимого контента |
| 5 | FUN | Функциональная клавиша |
| 6 | REG | Кнопка регистрации номера вызова |
| 7 | DEL/ESC | Кнопка для удаления вводимого контента или выхода из дисплея / перехода на неактивный режим дисплея |
| 8 | NEXT | Кнопка для перехода к следующему пункту меню |

## I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpgОписание дисплея базовой станции

|  |  |
| --- | --- |
| F:\SOLT 솔트\그림\대기화면_국내.jpg  **③**  **②**  **①** | **①** Введенный номер вызова  **②** **KC 1.0** KC / JC / CE / FC + версия  **ID:1111F100**  TXID + частота +GPID  **③** Недавно использованный номер вызова |

## Стандартные установки базовой станции по умолчанию I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpg

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Установка** |
| VIBRATOR/вибратор | ON (включено) |
| LED/СИД | ON (включено) |
| BUZZER/зуммер | OFF (выключено) |
| OUT OF RANGE/ вне зоны действия | OFF (выключено) |
| ALARM TIME/ продолжительность звукового сигнала | 0 (неограниченная) |
| KEY SOUND/ Клавиша выключения звукового сигнала | ON (включен) |
| FREQUENCY/частота | F1 |

## Описание дисплея окна сообщений гостевого пейджера I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpg

|  |  |
| --- | --- |
| **Окно сообщений** | **Описание** |
| I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\제품설치방법_메시지 표시.jpg | ㆍ Отображает версию программы. Отображается в течение 1 сек после первого монтажа гостевого пейджера. |
| I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\제품설치방법_메시지 표시.jpg | ㆍ Отображает статус готовности гостевого пейджера. Отображает статус, когда не вводится номер вызова или при инициализации. |
| I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\제품설치방법_메시지 표시.jpg | ㆍ Отображается при вызове от базовой станции. Когда базовая станция вызывает соответствующий гостевой пейджер, (это сообщение) появляется в окне сообщений гостевого пейджера. |
| I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\제품설치방법_메시지 표시.jpg | ㆍ Отображается когда батарея разряжена. Гостевой пейджер необходимо установить на зарядном устройстве и зарядить. |

## РегиI:\SOLT 솔트\그림\bar.jpgстрация постоянных номеров гостевого пейджера

Этот метод используется при использовании фиксированных номеров гостевого пейджера.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | Установить гостевой пейджер на зарядном устройстве. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\차저연결.jpg | |  |  | | --- | --- | | 2 | Нажать и удерживать кнопку [REG] в течение 2 сек. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\REG_Touch.jpg | |  |  | | --- | --- | | 3 | Нажимать нумерованные кнопки для ввода цифр нужного номера вызова. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\reg_1.jpg  - Можно регистрировать номер вызова от "1 до 9999".  - При нажатии на кнопку [DEL/ESC], последние введенные знаки будут удалены. |
| |  |  | | --- | --- | | 4 | Нажмите на вызывную кнопку [CALL]. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\CALL_Touch.jpg | |  |  | | --- | --- | | 5 | На дисплее базовой станции появляется сообщение "Registered OK", а в окне сообщений гостевого пейджера появляется зарегистрированный номер. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\REG_OK.jpg F:\SOLT 솔트\그림\10.jpg  - Отображается номер вызова, введенный в гостевой пейджер.  - Если установлено несколько гостевых пейджеров, при регистрации номера вызова все установленные гостевые пейджеры будут зарегистрированы на один и тот же номер. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 6 | Снять гостевой пейджер с зарегистрированным номером вызова с зарядного устройства. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\1.jpg | | | |  |  | | --- | --- | | 7 | Можно зарегистрировать несколько назначенных номеров, повторяя пункты "3 ~ 6" выше. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\숫자여러개.jpg  - Следует зарегистрировать разные номера вызова. Если зарегистрировать один и тот же номер вызова, вызов придет на все гостевые пейджеры с одинаковыми номерами. | |  |  | | --- | --- | | 8 | Нажмите на кнопку [DEL/ESC], чтобы перейти на неактивный режим дисплея. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\esc.jpg |
| I:\SOLT 솔트\참고모양.jpg | **Как изменить фиксированный номер на зарегистрированном гостевом пейджере?**  Чтобы изменить фиксированный номер на зарегистрированном гостевом пейджере, следует установить гостевой пейджер на зарядном устройстве, и повторить вышеописанную процедуру «Регистрация постоянных номеров гостевого пейджера». | | |
| **Reference** |

## РегиI:\SOLT 솔트\그림\bar.jpgстрация случайного номера гостевого пейджера I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpg

Этот метод используется для регистрации и использования номера заказа кассового терминала или чека на гостевом пейджере.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | Установить гостевой пейджер на зарядном устройстве. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\차저연결.jpg | |  |  | | --- | --- | | 2 | Нажать и удерживать кнопку [REG] на сенсорной панели управления базовой станции в течение 2 сек. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\REG_Touch.jpg | |  |  | | --- | --- | | 3 | Нажать на кнопку "". | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\STAR_Touch.jpg |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 4 | Нажмите на вызывную кнопку [CALL]. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\CALL_Touch.jpg | |  |  | | --- | --- | | 5 | В окне сообщений гостевого пейджера появляется "0000", и пейджер переходит в режим готовности. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\0000.jpg | |  |  | | --- | --- | | 6 | Нажмите на кнопку [DEL/ESC], чтобы перейти на неактивный режим дисплея. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\esc.jpg |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| I:\SOLT 솔트\참고모양.jpg | **Регистрация случайных номеров гостевого пейджера используется в следующих случаях:**  - при регистрации номера заказа кассового терминала на гостевом пейджере;  - при регистрации номера чека на гостевом пейджере. |
| **Reference** |

# Порядок вызова гостевого пейджера

## I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpgВызов посредством ввода номера вызова

Вызов осуществляется посредством ввода номера вызова в базовой станции.

Если один и тот же номер вызова зарегистрирован на нескольких гостевых пейджерах, вызов придет на все эти пейджеры.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | При неактивном режиме дисплея базовой станции ввести номер гостевого пейджера, который необходимо вызвать. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\NUMBER_Touch.jpg  - Чтобы удалить последний введенный знак, нажать на кнопку [DEL/ESC]. | |  |  | | --- | --- | | 2 | Нажмите на вызывную кнопку [CALL]. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\CALL_Touch.jpg | |  |  | | --- | --- | | 3 | Вызов от передатчика приходит на соответствующий гостевой пейджер, и сообщение [CALL] появляется в окне сообщений этого гостевого пейджера. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\CALL.jpg  - На гостевом пейджере активируется вибрационный или звуковой сигнал, или загораются СИД, в зависимости от заранее введенного состояния ответа на вызов(/режима вызова). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 4 | Гостевой пейджер выключается при его установке на зарядном устройстве. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\차저연결.jpg  - Если в дополнительных настройках устанавливалась продолжительность звукового сигнала, звуковой сигнал будет звучать заданное время. |  |  |

## I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpgИспользование гостевого пейджера с регистрацией случайных номеров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | При неактивном режиме дисплея базовой станции с помощью цифровых кнопок ввести номер номера заказа кассового терминала или номер чека. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\송신기 콘센트-국내.jpg | |  |  | | --- | --- | | 2 | Нажать на вызывную кнопку [CALL] для регистрации введенного номера вызова на гостевом пейджере. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\10.jpg |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 3 | С данного момента при неактивном режиме дисплея базовой станции можно регистрировать номер заказа кассового терминала или номер чека на гостевом пейджере, и использовать его. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\송신기 콘센트-국내.jpg I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\NUMBER_Touch.jpg I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\CALL_Touch.jpgI:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\수신기 여러개 연결.jpgF:\SOLT 솔트\그림\1.jpg |

## I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpgВызов посредством клавиши быстрого вызова

Данный способ позволяет вызывать гостевой пейджер посредством нажатия на кнопки прямого вызова "R1 ~ R4" без ввода номера вызова через сенсорную панель базовой станции.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | Недавно использованные номера вызова отображаются при неактивном режиме дисплея в порядке от R1 до R4. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\111111.jpg | |  |  | | --- | --- | | 2 | Нажимать кнопки R1 ~ R4 на сенсорной панели базовой станции для вывода записанных в памяти номеров R1 ~ R4 на дисплей при неактивном режиме. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\100 dddd.jpg | |  |  | | --- | --- | | 3 | Нажать на вызывную кнопку [CALL] для вызова соответствующего гостевого пейджера, и сообщение [CALL] появляется в окне сообщений этого гостевого пейджера. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\CALL_Touch.jpg |

# Установка дополнительных настроек гостевого пейджера

Порядок установки дополнительных настроек гостевого пейджера.

## I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpgУстановка режима вызова (в ответ на вызов включается вибрационный сигнал, СИД, звуковой сигнал) гостевого пейджера

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | Установить гостевой пейджер на зарядном устройстве. |   F:\SOLT 솔트\그림\차저연결.jpg | |  |  | | --- | --- | | 2 | Нажать и удерживать кнопку [FUN] на сенсорной панели управления передатчика в течение 2 сек. |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\FUN_Touch.jpg | |  |  | | --- | --- | | 3 | На дисплее отображаются настройки гостевого пейджера. |   F:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SETTING_MOTOR.jpg  - F1. VIBRATOR: вибрационный сигнал  - F2. LED: мигающие СИД  - F3. BUZZER: звуковой сигнал |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 4 | Нажимать на кнопку [NEXT] для перехода к нужному пункту меню. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\NEXT_Touch.jpg | |  |  | | --- | --- | | 5 | Нажать на клавишу [CALL] для перехода на экран установки настроек. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\CALL_Touch.jpg | |  |  | | --- | --- | | 6 | Нажать на кнопку [NEXT] для выбора [ON]/[OFF], а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SETTING_MOTOR_OFF.jpg  - “” указывает текущее значение установки. |
| |  |  | | --- | --- | | 7 | На дисплее базовой станции появляется сообщение "Setting OK" (установка выполнена). | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\Setting_OK.jpg | |  |  | | --- | --- | | 8 | На гостевом пейджере отображается измененная настройка, и звучит звуковой сигнал. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\VBOFF.jpg  Например: вибрационный сигнал выключен. | |  |  | | --- | --- | | 9 | Нажать на кнопку [DEL/ESC], чтобы перейти на неактивный режим дисплея. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\esc.jpg |

## I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpgУстановка сигнала «вне зоны действия»

Данный способ позволяет устанавливать предупреждающий сигнал «вне зоны действия» (вибрационный сигнал, СИД, звуковой сигнал), когда гостевой пейджер оказывается за пределами зоны действия, и связь с базовой станцией невозможна.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | Установить гостевой пейджер на зарядном устройстве. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\차저연결.jpg | |  |  | | --- | --- | | 2 | Нажать и удерживать кнопку [FUN] на сенсорной панели управления передатчика в течение 2 сек. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\FUN_Touch.jpg | |  |  | | --- | --- | | 3 | Нажимать на кнопку [NEXT] для выбора [F4. Out Of Range], а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SETTING_RANGE_.jpg  - Нажать на цифровую кнопку "4" для перехода на экран установки настроек. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 4 | Нажать на кнопку [NEXT] для выбора [ON]/[OFF], а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SETTING_RANGE_ON.jpg | |  |  | | --- | --- | | 5 | На дисплее базовой станции появляется сообщение "Setting OK" (установка выполнена). | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\Setting_OK.jpg | |  |  | | --- | --- | | 6 | На гостевом пейджере отображается измененная настройка, и звучит звуковой сигнал. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\oton.jpg |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 7 | Нажать на кнопку [DEL/ESC], чтобы перейти на неактивный режим дисплея. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\esc.jpg | |  |  | | --- | --- | | 8 | Когда гостевой пейджер оказывается вне зоны действия, сообщение [Out] появляется в окне сообщений этого гостевого пейджера, и звучит предупреждающий звуковой сигнал. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\out.jpg  - при этом одновременно активируются вибрационный сигнал, СИД и звуковой сигнал. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| I:\SOLT 솔트\참고모양.jpg | **Тестирование установки сигнала «вне зоны действия»**  1. Установить сигнал «вне зоны действия» на [ON] (включено).  2. Отсоединить разъёмы электропитания базовой станции и зарядного устройства от розеток электропитания, и подождать 5 сек.  3. Независимо от установок режима вызова гостевого пейджера, стандартно будет активирован предупреждающий звуковой сигнал (вибрационный сигнал, СИД, звуковой сигнал).  4. Установить гостевой пейджер на зарядном устройстве, и предупреждающий звуковой сигнал перестанет звучать. |
| **Reference** |

## I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpgУстановка длительности звукового сигнала гостевого пейджера

Данный способ позволяет устанавливать длительность звукового сигнала гостевого пейджера при его вызове с базовой станции.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | Установить гостевой пейджер на зарядном устройстве. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\차저연결.jpg | |  |  | | --- | --- | | 2 | Нажать и удерживать кнопку [FUN] на сенсорной панели управления передатчика в течение 2 сек. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\FUN_Touch.jpg | |  |  | | --- | --- | | 3 | Нажимать на кнопку [NEXT] для выбора [F5. Alarm Time], а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SETTING_ATIME_.jpg  - Нажать на цифровую кнопку "5" для перехода на экран установки настроек. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 4 | Ввести требующуюся длительность звукового сигнала, и нажать клавишу [CALL]. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\changealarm.jpg  - Alarm Time (длительность звукового сигнала): текущее установленное значение  - диапазон уставок: 0 ~ 999 (единица: сек) | |  |  | | --- | --- | | 5 | На дисплее передатчика появляется сообщение "Setting OK" (установка выполнена). | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\Setting_OK.jpg  - На гостевом пейджере отображается измененная настройка. | |  |  | | --- | --- | | 6 | Нажать на кнопку [DEL/ESC], чтобы перейти на неактивный режим дисплея. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\esc.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| I:\SOLT 솔트\참고모양.jpg | Значение длительности звукового сигнала по умолчанию – "0".  Если введено значение "0", звуковой сигнал звучит до тех пор, пока гостевой пейджер не будет установлен на зарядном устройстве. |
| **Reference** |

## I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpgВыключение питания гостевого пейджера

Если гостевой пейджер не используется длительное время, для выключения его питания необходимо:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | Установить гостевой пейджер на зарядном устройстве. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\차저연결.jpg | |  |  | | --- | --- | | 2 | Нажать и удерживать кнопку [FUN] на сенсорной панели управления передатчика в течение 2 сек. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\FUN_Touch.jpg | |  |  | | --- | --- | | 3 | Нажимать на кнопку [NEXT] для выбора [F6. Power Off], а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SETTING_OFF_.jpg  - Нажать на цифровую кнопку "6" для перехода на экран установки настроек. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 4 | Нажать клавишу [CALL], когда сообщение “Press Call key” появляется на дисплее. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SETTING_OFF_KEY.jpg | |  |  | | --- | --- | | 5 | На дисплее появляется сообщение "Setting OK" (установка выполнена), и питание гостевого пейджера выключается. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\Setting_OK.jpg | |  |  | | --- | --- | | 6 | Нажать на кнопку [DEL/ESC], чтобы перейти на неактивный режим дисплея. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\esc.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| I:\SOLT 솔트\참고모양.jpg | **Отмена выключения питания гостевого пейджера**  Для отмены выключения питания гостевого пейджера следует снять гостевой пейджер с зарядного устройства, и затем вновь установить его на зарядном устройстве. |
| **Reference** |

## I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpgВыключение звукового сигнала кнопок сенсорной панели базовой станции

Звуковой сигнал, который подается при нажатии на кнопки сенсорной панели базовой станции, может быть включен/отключен.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | Нажать и удерживать кнопку [FUN] на сенсорной панели управления передатчика в течение 2 сек. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\FUN_Touch.jpg | |  |  | | --- | --- | | 2 | Нажимать на кнопку [NEXT] для выбора [F7. Key Sound], а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SETTING_KEYSOUND.jpg  - Нажать на цифровую кнопку "7" для перехода на экран установки настроек. | |  |  | | --- | --- | | 3 | Нажать на кнопку [NEXT] для выбора [ON]/[OFF], а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SETTING_KEYSOUND_OFF.jpg |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 4 | На дисплее появляется сообщение "Setting OK" (установка выполнена): звуковой сигнал кнопок сенсорной панели выключен. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\Setting_OK.jpg | |  |  | | --- | --- | | 5 | Нажать на кнопку [DEL/ESC], чтобы перейти на неактивный режим дисплея. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\esc.jpg |  |

# Расширенные настройки (режим дополнительных настроек для опытного пользователя)

Возможно выполнение инициализации гостевого пейджера и выполнение установок TXID, GPID и частоты гостевого пейджера и базовой станции.

## Инициализация гостевого пейджера I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpg

Позволяет выполнить инициализацию номера вызова и TXID, которые были установлены на гостевом пейджере.

Если TXID или частоты гостевого пейджера и базовой станции различны, инициализация гостевого пейджера не выполняется. Следует установить одинаковые TXID и частоты, а затем выполнить инициализацию.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | Установить гостевой пейджер на зарядном устройстве. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\차저연결.jpg | |  |  | | --- | --- | | 2 | Нажать и удерживать кнопку [  ] в течение 2 сек. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\STAR_Touch.jpg | |  |  | | --- | --- | | 3 | Ввести пароль, и нажать кнопку [CALL]. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SECU_1.jpg  - Пароль по умолчанию: "0106". |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 4 | Когда на дисплее появится Admin-меню, перейти к [E1. Reset RX] , и нажать кнопку [CALL]. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SECU_RESET_.jpg  - Нажать на цифровую кнопку "1" для перехода на экран установки настроек. | |  |  | | --- | --- | | 5 | Нажать клавишу [CALL], когда сообщение “Press Call key” появляется на дисплее. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SECU_RESET_KEY.jpg  - Инициализация зарегистрированного контента гостевого пейджера выполнена. | |  |  | | --- | --- | | 6 | На дисплее появляется сообщение "Setting OK" (установка выполнена). | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\Setting_OK.jpg |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 7 | В окне сообщений гостевого пейджера появляется [Poff], и питание пейджера выключается. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\Poff.jpg | |  |  | | --- | --- | | 8 | Снять гостевой пейджер с зарядного устройства, и повторно установить его на зарядном устройстве. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\차저연결.jpg | |  |  | | --- | --- | | 9 | После сообщения [8888] в окне сообщений гостевого пейджера появляется [----], что отображает статус готовности гостевого пейджера. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\8888.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| I:\SOLT 솔트\참고모양.jpg | Только в том случае, если в окне сообщений гостевого пейджера появляется [----], проведение инициализации успешно.  **Когда инициализация не выполняется**  - В окне сообщений гостевого пейджера появляется ранее установленное значение TXID. Необходимо установить такое же значение TXID, как и ранее установленное, и вновь выполнить инициализацию.  - Если в окне сообщений гостевого пейджера не появляется ответное сообщение, у базовой станции другая частота. Следует установить частоту на такое же значение, и вновь выполнить инициализацию. |
| **Reference** |

## Установка значения I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpgTXID

Порядок установки значения TXID для использования между базовой станцией и гостевым пейджером.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | Установить гостевой пейджер на зарядном устройстве. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\차저연결.jpg | |  |  | | --- | --- | | 2 | Нажать и удерживать кнопку [  ] в течение 2 сек. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\STAR_Touch.jpg | |  |  | | --- | --- | | 3 | Ввести пароль, и нажать кнопку [CALL]. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SECU_1.jpg  - Пароль по умолчанию: "0106". |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 4 | Нажать на кнопку [NEXT] для выбора [E2. Change TXID], а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SECU_ID_.jpg  - Нажать на цифровую кнопку "2" для перехода на экран установки настроек. | |  |  | | --- | --- | | 5 | Ввести 4 цифры TXID из "0000 ~ 9999", и нажать кнопку [CALL]. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SECU_ID_0000.jpg | |  |  | | --- | --- | | 6 | На дисплее появляется сообщение "Setting OK" (установка выполнена). | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\Setting_OK.jpg |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 7 | Если установка выполнена правильно, то же самое значение TXID отображается в окне сообщений гостевого пейджера, и звучит звуковой сигнал. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\4321.jpg |  |
| |  |  | | --- | --- | | I:\SOLT 솔트\참고모양.jpg | **Если установка TXID гостевого пейджера не выполнена, и если TXID базовой станции и гостевого пейджера различны.**  Если текущее значение TXID отображается в окне сообщений гостевого пейджера, следует установить на базовой станции то же самое значение TXID, что и на гостевом пейджере, далее необходимо выполнить процедуру инициализации гостевого пейджера, и затем повторить процедуру установки значения TXID. | | **Reference** | |

## I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpgУстановка частоты

Порядок установки частоты для использования между базовой станцией и гостевым пейджером.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | Установить гостевой пейджер на зарядном устройстве. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\차저연결.jpg | |  |  | | --- | --- | | 2 | Нажать и удерживать кнопку [  ] в течение 2 сек. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\STAR_Touch.jpg | |  |  | | --- | --- | | 3 | Ввести пароль, и нажать кнопку [CALL]. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SECU_1.jpg  - Пароль по умолчанию: "0106". |
| |  |  | | --- | --- | | 4 | Нажать на кнопку [NEXT] для выбора [E3. Change Freq], а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SECU_FREQ_.jpg  - Нажать на цифровую кнопку "3" для перехода на экран установки настроек. | |  |  | | --- | --- | | 5 | Нажать на кнопку [NEXT] для выбора необходимого значения частоты, а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SECU_FREQ_0000.jpg | |  |  | | --- | --- | | 6 | Нажать клавишу [CALL], когда сообщение “Are you sure?” появляется на дисплее. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\Are you sure.jpg |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 7 | Если установка выполнена правильно, то же самое значение частоты отображается в окне сообщений гостевого пейджера, и звучит звуковой сигнал. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\F1.jpg |  |
| |  |  | | --- | --- | | I:\SOLT 솔트\참고모양.jpg | **Если частоты базовой станции и гостевого пейджера различны, установка частоты гостевого пейджера не выполняется.**  Если текущее значение частоты отображается в окне сообщений гостевого пейджера, следует установить на базовой станции то же самое значение частоты, что и на гостевом пейджере, далее необходимо выполнить процедуру инициализации гостевого пейджера, и затем повторить процедуру установки значения частоты. | | **Reference** | |

## I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpgОписание функции GPID и примеры использования этой функции

GPID означает идентификатор группы.

Для GPID локации места предоставления гостевого пейджера и места его возврата различны. GPID является необходимой установкой, когда требуется различать более двух мест (локаций) его возврата.

Установка значения GPID необходима, чтобы различать места (локации) его возврата.

Иными словами, GPID является функцией, необходимой, когда посетитель / клиент получает гостевой пейджер в месте его предоставления, и возвращает гостевой пейджер в место возврата гостевого пейджера по получении вызова из места возврата гостевого пейджера; эта функция также необходима, когда гостевой пейджер возвращается в два или более места его возврата.

Базовая станция должна быть системой, соединенной с системой кассовых терминалов посредством коммуникационного RS232-интерфейса, а для программы блокировки системы кассовых терминалов требуется разработка ПО от поставщика системы кассовых терминалов.

(В отношении протокола блокировки коммуникационного RS232-интерфейса базовой станции, разработчик программы блокировки системы кассовых терминалов должен разработать программное обеспечение для изменения программы блокировки системы кассовых терминалов с протоколом связи посредством RS232-интерфейса базовой станции).

Тем не менее, гостевой пейджер с возможностью функции GPID может отличаться от настоящего описания, в зависимости от своей спецификации.

(SG1 не поддерживается)

GPID можно изменить посредством дополнительной настройки "E4 Change (изменение) GPID".

Значение GPID можно устанавливать посредством 2 цифр от 00 до 99.

Начальное значение – «00» (ID при неактивном режиме дисплея: последние две цифры «00» в 1234F100).

|  |  |
| --- | --- |
| I:\SOLT 솔트\참고모양.jpg | "Место предоставления гостевого пейджера" – это место, где посетителю выдается гостевой пейджер, что означает стойку ресторана для мест общепита.  "Место возврата гостевого пейджера" – это место, где происходит возврат гостевого пейджера, т.е., для ресторана это означает место, где посетитель получает пищу. |
| **Reference** |

## I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpgTXID, идентификация частоты базовой станции и гостевого пейджера, методы устранения отказов

Ниже описан метод проверки TXID и частоты базовой станции и гостевого пейджера, а также установки их одинаковых значений, если они различны.

После установки базовой станции и гостевого пейджера на одну и ту же частоту и TXID, следует выполнить сброс установок гостевого пейджера, а также повторную регистрацию требующихся значений частоты и TXID.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | Проверьте значения ID и частоты используемой базовой станции. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\대기화면_국내.jpg  - При неактивном режиме дисплея, четыре цифры рядом с ID являются TXID, а F1~F3 – частотой. | |  |  | | --- | --- | | 2 | Установить гостевой пейджер на зарядном устройстве. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\차저연결.jpg | |  |  | | --- | --- | | 3 | Нажать и удерживать кнопку [  ] в течение 2 сек. | |  |   STAR_Touch |
| |  |  | | --- | --- | | 4 | Ввести пароль, и нажать кнопку [CALL]. | |  |   SECU_1  - Пароль по умолчанию: "0106". | |  |  | | --- | --- | | 5 | Нажать на кнопку [NEXT] для выбора [E3. Change Freq], а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SECU_FREQ_.jpg  - Нажать на цифровую кнопку "3" для перехода на экран установки настроек. | |  |  | | --- | --- | | 6 | Нажать на кнопку [NEXT] для выбора необходимого значения частоты базовой станции, а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SECU_FREQ_0000.jpg |
| |  |  | | --- | --- | | 7 | Нажать клавишу [CALL], когда сообщение “Are you sure?” появляется на дисплее. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\Are you sure.jpg | |  |  | | --- | --- | | 8 | Обратить внимание, какое значение частоты отображается в окне сообщений гостевого пейджера. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\F1.jpg  - Если частота гостевого пейджера отличается от частоты базовой станции, отметьте значение частоты гостевого пейджера. | |  |  | | --- | --- | | 9 | Нажать на кнопку [NEXT] для выбора [E3. Change Freq], а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SECU_FREQ_.jpg |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 10 | Нажать на кнопку [NEXT] для выбора значения частоты, отображаемой на гостевом пейджере, а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SECU_FREQ_0000.jpg | |  |  | | --- | --- | | 11 | Нажать клавишу [CALL], когда сообщение “Are you sure?” появляется на дисплее. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\Are you sure.jpg | |  |  | | --- | --- | | 12 | На дисплее появляется сообщение "Setting OK" (установка выполнена). | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\Setting_OK.jpg |
| |  |  | | --- | --- | | 13 | Нажать на кнопку [NEXT] для выбора [E2. Change TXID], а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   SECU_ID_  - Нажать на цифровую кнопку "2" для перехода на экран установки настроек. | |  |  | | --- | --- | | 14 | Нажать клавишу [CALL] без ввода контента. | |  |   SECU_ID_0000 | |  |  | | --- | --- | | 15 | Обратить внимание, какие цифры отображаются в окне сообщений гостевого пейджера. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\5678.jpg |
| |  |  | | --- | --- | | 16 | Нажать на кнопку [NEXT] для перехода к [E2. Change TXID], а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   SECU_ID_  - Нажать на цифровую кнопку "2" для перехода на экран установки настроек. | |  |  | | --- | --- | | 17 | Ввести цифры, отображающиеся в окне сообщений гостевого пейджера, и нажать на клавишу [CALL]. | |  |   SECU_ID_0000 | |  |  | | --- | --- | | 18 | На дисплее появляется сообщение "Setting OK" (установка выполнена). | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\Setting_OK.jpg |
| |  |  | | --- | --- | | 19 | Нажать на кнопку [NEXT] для перехода к [E1. Reset RX], а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SECU_RESET_.jpg  - Нажать на цифровую кнопку "1" для перехода на экран установки настроек. | |  |  | | --- | --- | | 20 | Нажать клавишу [CALL], когда сообщение “Press Call key” появляется на дисплее. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SECU_RESET_KEY.jpg | |  |  | | --- | --- | | 21 | На дисплее появляется сообщение "Setting OK" (установка выполнена). | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\Setting_OK.jpg |
| |  |  | | --- | --- | | 22 | Если сброс установок гостевого пейджера прошел успешно, в окне сообщений гостевого пейджера появляется [Poff], и питание пейджера выключается. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\Poff.jpg  - Если сброс установок гостевого пейджера не прошел, питание пейджера не выключается. Это происходит в случае несовпадения значений частоты или TXID. Следует повторно проверить значения TXID и частоты. | |  |  | | --- | --- | | 23 | Снять гостевой пейджер с зарядного устройства, и повторно установить его на зарядном устройстве. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\차저연결.jpg | |  |  | | --- | --- | | 24 | После сообщения [8888] в окне сообщений гостевого пейджера появляется [----], что отображает статус готовности гостевого пейджера. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\8888.jpg |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 25 | Выбрать [E2. Change TXID], и установить используемое значение TXID. | |  |   SECU_ID_  - Установить используемое значение ID. | |  |  | | --- | --- | | 26 | Выбрать [E3. Change Freq.], и установить используемое значение частоты. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SECU_FREQ_.jpg  - Установить используемое значение частоты. | |  |  | | --- | --- | | 27 | Нажать на кнопку [DEL/ESC], чтобы перейти на неактивный режим дисплея. | |  |   **I:\SOLT 솔트\그림\esc.jpg** |

|  |  |
| --- | --- |
| 28 | Далее следует зарегистрировать номер вызова гостевого пейджера согласно разделу «Основное использование передатчика», и использовать этот номер. |
|  |

**“Регистрация постоянных номеров гостевого пейджера”-** **см. стр. …**

**“Регистрация случайного номера гостевого пейджера”-** **см. стр. …**

## I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpgИспользование стороннего гостевого пейджера

Если предполагается использование стороннего гостевого пейджера, его частота и TXID могут отличаться от частоты и TXID базовой станции.

Частоту и TXID стороннего гостевого пейджера следует установить на те же значения, что и базовой станции, и выполнить сброс установок стороннего гостевого пейджера.

Затем следует зарегистрировать постоянный или случайный номер вызова гостевого пейджера, и можно начать его использование.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | Обратить внимание, какие 4 цифры ID у используемой базовой станции | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\대기화면_국내.jpg  - При неактивном режиме дисплея, это четыре цифры рядом с ID. | |  |  | | --- | --- | | 2 | Снять штатный гостевой пейджер с зарядного устройства, и установить только сторонний гостевой пейджер на зарядном устройстве. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\차저연결.jpg | |  |  | | --- | --- | | 3 | Нажать и удерживать кнопку [  ] в течение 2 сек. | |  |   STAR_Touch |
| |  |  | | --- | --- | | 4 | Ввести пароль, и нажать кнопку [CALL]. | |  |   SECU_1  - Пароль по умолчанию: "0106". | |  |  | | --- | --- | | 5 | Нажать на кнопку [NEXT] для выбора [E2. Change TXID], а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   SECU_ID_  - Нажать на цифровую кнопку "2" для перехода на экран установки настроек. | |  |  | | --- | --- | | 6 | Нажать клавишу [CALL] без ввода контента. | |  |   SECU_ID_0000 |
| |  |  | | --- | --- | | 7 | Обратить внимание, какие цифры отображаются в окне сообщений гостевого пейджера. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\5678.jpg  - Если цифры не появляются в окне сообщений гостевого пейджера, следует проверить частоту гостевого пейджера посредством "E3 Change Freq". (см. инструкции в предыдущем разделе, пп. 5 - 8) | |  |  | | --- | --- | | 8 | Нажать на кнопку [NEXT] для выбора [E2. Change TXID], а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   SECU_ID_  - Нажать на цифровую кнопку "2" для перехода на экран установки настроек. | |  |  | | --- | --- | | 9 | Ввести цифры, отображающиеся в окне сообщений гостевого пейджера, и нажать на клавишу [CALL]. | |  |   SECU_ID_0000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 10 | Нажать на кнопку [NEXT] для выбора [E1. Reset RX], а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SECU_RESET_.jpg  - Нажать на цифровую кнопку "1" для перехода на экран установки настроек. | | | |  |  | | --- | --- | | 11 | Нажать клавишу [CALL], когда сообщение “Press Call key” появляется на дисплее. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SECU_RESET_KEY.jpg | | |  |  | | --- | --- | | 12 | На дисплее появляется сообщение "Setting OK" (установка выполнена). | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\Setting_OK.jpg |
| |  |  | | --- | --- | | 13 | Нажать на кнопку [NEXT] для выбора [E2. Change TXID], а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   SECU_ID_  - Нажать на цифровую кнопку "2" для перехода на экран установки настроек. | | | |  |  | | --- | --- | | 14 | Ввести используемое значение TXID, а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   SECU_ID_0000 | | |  |  | | --- | --- | | 15 | Нажать на кнопку [DEL/ESC], чтобы перейти на неактивный режим дисплея. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\esc.jpg |
| |  |  | | --- | --- | | 16 | Включить питание гостевого пейджера. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\차저연결.jpg  - Чтобы включить питание, следует снять гостевой пейджер с зарядного устройства, и повторно установить его на зарядном устройстве. | | | | |  |  | | --- | --- | | 17 | Далее следует зарегистрировать постоянный или случайный номер вызова гостевого пейджера, и использовать его. | |  | | | |
| I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\REG_Touch.jpg | | |
|  | | |  | |  |
| I:\SOLT 솔트\참고모양.jpg | **Установка TXID гостевого пейджера не будет выполнена, если TXID базовой станции и гостевого пейджера различны.**  Если текущее значение TXID отображается в окне сообщений гостевого пейджера, следует установить на базовой станции то же самое значение TXID, что и на гостевом пейджере, далее необходимо выполнить процедуру инициализации гостевого пейджера, и затем повторить процедуру установки значения TXID.  Если в окне сообщений гостевого пейджера не появляется ответное сообщение даже после изменения значения TXID, следует выполнить проверку частоты согласно инструкциям в предыдущем разделе. | | | | |
| **Reference** |

## I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpgИспользование новой базовой станции, купленной взамен поврежденной, вышедшей из строя или утерянной, а также использование базовой станции, которая до этого использовалась в другом месте

Ниже описан метод установки на базовой станции того же значения TXID, что и на используемом гостевом пейджере.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | Установить гостевой пейджер на зарядном устройстве. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\차저연결.jpg | |  |  | | --- | --- | | 2 | Нажать и удерживать кнопку [  ] в течение 2 сек. | |  |   STAR_Touch | |  |  | | --- | --- | | 3 | Ввести пароль, и нажать кнопку [CALL]. | |  |   SECU_1  - Пароль по умолчанию: "0106". |
| |  |  | | --- | --- | | 4 | Нажать на кнопку [NEXT] для выбора [E2. Change TXID], а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   SECU_ID_  - Нажать на цифровую кнопку "2" для перехода на экран установки настроек. | |  |  | | --- | --- | | 5 | Нажать клавишу [CALL] без ввода контента. | |  |   SECU_ID_0000 | |  |  | | --- | --- | | 6 | Обратить внимание, какие цифры отображаются в окне сообщений гостевого пейджера. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\5678.jpg  - Если цифры не появляются в окне сообщений гостевого пейджера, следует проверить частоту гостевого пейджера посредством "E3 Change Freq". (см. инструкции в разделе «TXID, идентификация частоты базовой станции и гостевого пейджера, методы устранения отказов», пп. 5 – 8) |
| |  |  | | --- | --- | | 7 | Нажать на кнопку [NEXT] для выбора [E2. Change TXID], а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   SECU_ID_  - Нажать на цифровую кнопку "2" для перехода на экран установки настроек. | |  |  | | --- | --- | | 8 | Ввести цифры, отображающиеся в окне сообщений гостевого пейджера, и нажать на клавишу [CALL]. | |  |   SECU_ID_0000 | |  |  | | --- | --- | | 9 | На дисплее появляется сообщение "Setting OK" (установка выполнена). | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\Setting_OK.jpg |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 10 | Нажать на кнопку [DEL/ESC], чтобы перейти на неактивный режим дисплея. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\esc.jpg | |  |  | | --- | --- | | 11 | При неактивном режиме дисплея, проверьте и убедитесь, что на базовой станции установлено то же самое значение TXID, что и на используемом гостевом пейджере. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\5678_.jpg |  |

## I:\SOLT 솔트\그림\bar.jpgВызовы по зонам

В случае использования нескольких базовых станций в одном месте, радиопомехи можно свести к минимуму, установив различные частоты для каждой базовой станции.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | Установить гостевой пейджер на зарядном устройстве. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\차저연결.jpg | |  |  | | --- | --- | | 2 | Нажать и удерживать кнопку [  ] в течение 2 сек. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\STAR_Touch.jpg | |  |  | | --- | --- | | 3 | Ввести пароль, и нажать кнопку [CALL]. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SECU_1.jpg  - Пароль по умолчанию: "0106". |
| |  |  | | --- | --- | | 4 | Нажать на кнопку [NEXT] для выбора [E3. Change Freq], а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SECU_FREQ_.jpg  - Нажать на цифровую кнопку "3" для перехода на экран установки настроек. | |  |  | | --- | --- | | 5 | Нажать на кнопку [NEXT] для выбора необходимого значения частоты базовой станции, а затем нажать на клавишу [CALL]. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\SECU_FREQ_0000.jpg | |  |  | | --- | --- | | 6 | Нажать клавишу [CALL], когда сообщение “Are you sure?” появляется на дисплее. | |  |   I:\SOLT 솔트\그림\설명서그림\Are you sure.jpg |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 7 | Если установка выполнена правильно, то же самое значение частоты отображается в окне сообщений гостевого пейджера, и звучит звуковой сигнал. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\F1.jpg | |  |  | | --- | --- | | 8 | На других базовых станциях и гостевых пейджерах устанавливаются другие частоты, и далее используются. | |  |   F:\SOLT 솔트\그림\triple.jpg |

# Методы устранения отказов

При добавлении стороннего устройства к существующей сети, а также в случае повреждения устройства при эксплуатации, метод устранения проблем предлагается для каждой ситуации. Если возникшая проблема не устраняется, следует обратиться в центр технического обслуживания.

**Использование стороннего гостевого пейджера **

Если предполагается использование стороннего гостевого пейджера, следует проверить его частоту и TXID, и, при необходимости, установить их на те же значения, которые используются в существующей сети.

**Использование сторонней базовой станции **

Если предполагается использование сторонней базовой станции, следует проверить ее частоту и TXID, и, при необходимости, установить их на те же значения, которые уже используются в гостевых пейджерах.

**Вызовы по зонам **

Если несколько базовых станций одновременно используются в одном месте, радиопомехи можно свести к минимуму, установив разные частоты для каждой базовой станции и гостевых пейджеров, используемых в отдельных зонах.

**Пример)** Когда 9 базовых станций одновременно используются в одном месте

- базовые станции 1~3 установить на частоту F1

- базовые станции 4~6 установить на частоту F2

- базовые станции 7~9 установить на частоту F3

**Если гостевой пейджер не принимает вызов или неисправен**


Убедитесь, что батарея гостевого пейджера заряжена.

- Если в окне сообщений гостевого пейджера отображается [Lo], или ничего не отображается, следует установить гостевой пейджер на зарядном устройстве, и проверить уровень зарядки.

**Использование дополнительного гостевого пейджера **

Если дополнительный гостевой пейджер добавляется к существующей сети, следует зарегистрировать номер вызова, и далее использовать.

Одновременно на одном зарядном устройстве можно заряжать 11 гостевых пейджеров. При большем количестве гостевых пейджеров необходимо дополнительно приобрести еще одно зарядное устройство и соединительный кабель-перемычку.



**Отказ гостевого пейджера**

Если в окне сообщений гостевого пейджера ничего не отображается после его зарядки, следует прекратить процесс зарядки, и обратиться в центр технического обслуживания.

**Отказ базовой станции **

Убедитесь, что базовая станция находится в режиме работы от батареи.

- в режиме работы от батареи, питание не включается, если батарея полностью разряжена.  
Следует зарядить батарею, подсоединив блок питания базовой станции.

Если на дисплее ничего не появляется после подключения блока питания базовой станции к розетке электропитания, следует отсоединить вилку от розетки электропитания, и обратиться в центр технического обслуживания.

|  |
| --- |
| **Для заметок** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **Для заметок** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **Для заметок** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

